누림아트홀 이동식 휠체어 리프트 구매

2019. 10.

-목차-

1. 일반사항

2. 특기시방

1. 일반 사항

1. 건 명

화성시문화재단 공연장 시설 이동식 휠체어 리프트 구매

2. 개 요

화성시문화재단 누림아트홀에 이동식 휠체어 리프트 설치를 하여 장애인, 노약자등 객석    에서 무대로 이동함에 있어 편의성을 높이도록 함

3. 설치 장소

누림아트홀 / 1EA

4. 수행기간

계약일로부터 60일 이내

5. 감독원

1) 감독원이라 함은 발주처의 직원으로 감독의 업무를 부여 받은 자

2) 납품자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요한 사항은 문서로 함을 원칙으로 함

6. 수행지침

1) 상기 과업은 본 제안평가서에 따라 수행되어야 하며, 과업지침에 규정되지 아니한          사항은 관계법령 및 발주처 관련규정, 정부제정 각종 시방서에 의거 감독원과 협           의하여 수행함

2) 수급인 계약체결 후 60일 이내 과업을 마무리해야 하며, 과업수행에 필요한 제반서류를 감독원에게 제출하여야 함

3) 수급인은 과업지시를 수행할 수 없거나 그 방법을 변경하는 경우에는 반드시 감독원과 협의하여야 하며, 과업수행 중 사정에 의해 과업추진내용, 절차의 변경이 필요할 때는 감독원과 협의하되 협의가 안 될시 감독원의 지시에 따름

4) 수급인은 본 제안평가서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요사항은 감독원과 협의해야 함

5) 본 과업에 따른 과업 중에 수급인이 피해를 주었을 경우 수급인의 부담으로 손실을 보상해야 함

6) 성과품의 납품은 일괄 납품을 원칙으로 하되, 필요에 따라 부분 납품을 요구할 때는 이에 응해야 함

7) 현장의 위치 및 사소한 변경, 이에 수반되는 약간의 수량증가 등의 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 남품자가 계약금의 증액 없이 이를 시행하여야 함

8) 보안사항

- 과업 수행 중 발생한 폐기물은 소각이나 하여야 함

- 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 수급인이 짐

9) 계약해지

- 계약사항, 과업지시 및 기타 주요 지시사항을 이행하지 아니한 경우

- 수급인의 사정으로 인하여 납품기한 내 납품할 수 없다고 인정될 때

※ 위의 2가지 사항으로 계약해지를 해도 수급인은 이의를 제기할 수 없음

7. 관련자료 제출

1) 납품자는 납품 이전에 관련되는 자료를 감독원에게 제출하여야함

2) 납품자는 납품 검사 시 관련서류를 제출하여야함

8. 자재 운반 및 납품

1) 납품자는 신품으로서 제품의 성능 시험 완료 후 운반하여 납품해야 함

2) 납품 장소는 감독원이 지정하는 장소로 함

3) 납풍 중 발생하는 모든 사고 및 문제의 책임은 납품자가 지며, 안전사고를 방지하기 위해 만전을 기해야 함

9. 성능 보존 책임

납품자는 사용자의 부주의, 천재지변을 재외하고 2년 동안 발생하는 제품 및 시공 상의     하자에 대하여 책임을 짐 (단, 소모품은 제외)

10. 자격기준

G2B분류번호 휠체어리프트(2410169601)를 구매물품으로 입찰참가 등록을 한 업체

2. 특기 시방

1. 개요

화성시문화재단 누림아트홀에 이동식 휠체어 리프트 설치를 하여 장애인, 노약자등 객석    에서 무대로 이동함에 있어 편의성을 높이도록 함

2. 공연장 현황과 필요수량

	누림아트홀
품명	이동식 휠체어리프트
무대 높이	900mm
객석과 무대간 거리	1,300mm
이동 유효폭	1,200mm
필요수량	1EA
비고	정방향으로 설치가 어려워 측면으로 출구 변경이 필요함

3. 누림아트홀 이동식 휠체어 리프트 규격

1) 누림아트홀 이동식 휠체어 리프트 규격

번호	구분	규격	비고
1	길이 (받침판)	1,400mm 이상
2	폭 (받침판)	800mm 이상
3	운행거리	1,000mm
4	정격하중	250kg 이상
5	주전원	AC 220V/ Battery
6	운전방식	수동 조작버튼
7	입·출구	측면으로 변경가능

2) 기본구성 및 장비사양

- 이동식 휠체어 리프트는 공연장 현황을 고려하여 승·하차가 가능해야 하며 이동 유효폭 이내로 이동이 원활해야함

- 이동식 휠체어 리프트는 이동용 바퀴가 있어야 함

- 이동식 휠체어 리프트의 구동부는 유압방식, 스크류방식으로 구성되어야 함

- 이동식 휠체어 리프트의 운전방식은 수동조작으로 함

(자동 및 시스템 운전방식은 수동운전, 자동운전 모두 가능해야함)

- 이동식 휠체어 리프트는 1,200mm 이하의 폭으로 이동이 가능해야 하며 원활하게 사용이 가능해야함

- 이동식 휠체어 리프트는 입구 혹은 출구의 변경을 해야 하며, 탑승중인 휠체어가 원활하게 승·하차가 가능해야함

(감독원과의 협의를 통해 출구의 방향을 정함)

- 이동식 휠체어 리프트의 안전장치(안전센서 또는 비상정지 장치)는 1개 이상으로 함

※ 상기 사양과 규격이 동등 또는 이상의 제품이어야 함