공사예정표

* 공사기간 : 착수일로부터 29일간

일 정 공 정	착수 제1~5일	착수 제6~28일	착수 제29일	비고
자재 및 작업준비
위생기구 교체 공사
준 공

일  반  시  방  서

1. 본 공사는 설계서 및 시방서에 따라 감독관의 지시에 의해 시행한다.

2. 본 공사에 있어 시방서에 명기치 않은 경미한 공사는 수급인의 부담으로 감독관의 지시에 의해 시행한다.

3. 현장대리인은 착공과 동시에 공사에 관한 수급내역서, 예정공정표, 세부계획서를 제출하여 감독관의 승인을 얻어 착공하여야 한다.

4. 공사 시공자는 공사 전, 공사 중, 준공 등에 대하여 각각 2부씩 사진을 제출하여야 한다.

5. 준공검사는 검사관 및 입회인의 입회하에 실시하여야 하며 지적사항이 있을 시는 이행후 재검사를 받아야 한다.

6. 공사 중 시공자의 부주의로 공사상 인명피해 및 재산상의 손해가 발생 할 시는 수급인의 부담으로 배상 또는 원상복구 하여야 한다.

7. 공사연기조건

1) 천재지변으로 작업이 중단될 때

2) 시행 청의 지시에 의해 작업이 중단될 때

3) 수급인의 사유로는 공사를 연기할 수 없다.

8. 설계변경조건

1) 예상치 않은 수선부분이 발생할 경우.

2) 시행 청에 의해 설계변경이 필요하다고 인정될 때.

3) 품셈적용 및 계산상의 착오가 있을 때.

9. 공사 중 알게 된 동탄복합문화센터의 비밀은 절대 누설해서는 안 된다.

10. 안전보건 관련 의무사항

1) 수급인은 본 공사를 수행함에 있어 종사자 및 이용자 등의 안전을 확보하기 위해 안전·보건 관계법령 및 중대재해처벌법상 의무사항을 빠짐없이 이행하여야 한다. 만약, 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 발주처의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않는다.

2) 수급인은 종사자 및 이용자 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 발주처 및 관계행정 기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.

11. 공사완료 후 깨끗이 청소하고 감독관의 지시에 따른다.

12. 기타사항

준공 후 공사전반에 걸쳐 지적사항이 발견 될 시는 수급인의 부담으로 재시공 하여야 한다.

특 별 시 방 서

1. 적용범위

본 시방서는 동탄복합문화센터의 위생기구 교체 공사에 준하여 적용된다.

2. 공사기간

공사시간은 공정표에 의하여 기 제출된 일정표에 의해 행하며 그렇지 아니할 경우는 상호

협의하여 공사를 시행한다.

3. 현장대리인의 상주

본 시설물 공사 시 안전관리자를 현장대리인으로 상주시켜야 한다.

4. 안전관리

본 공사의 시행에 있어 안전사고는 현장대리인 책임 하에 각별히 주의하여야 하며 안전사고에

대한 책임은 공사자의 책임으로 한다.

5. 원상복구

공사 시 기존시설물의 파손 및 훼손 시 공사자의 책임으로 공사 기간 내 원상복구 한다.

6. 공사사항 변경

공사개요 및 시방서에 명기되지 않은 경미한 공사사항 변경 시 감독관의 지시에 따른다.

7. 공사중지

천재지변 및 진동, 화재 등 불가피한 상황발생시 감독관의 지시가 있을 시는 즉시 공사를

중지하여야한다.

8. 공사결과 보고

공사완료 후 3일 이내에 완료 보고할 수 있도록 모든 필요한 제반사항을 준비하여야 한다.

9. 공사 일반사항

1) 제품의 선정은 KS 표시 인증제품 또는 KAS 한국제품인증을 받은 단체표준인증 제품으로 하되 없는 경우에는 KS 표준 또는 단체표준을 참조하여 성능이 검증되는 우수제품을 사용한다.

2) 절수형 위생기구를 사용하도록 권장한다.

3) 위생기구에 내장 또는 부속되는 트랩의 봉수깊이는 50 mm 이상 100 mm 이하로 한다.

4) 위생기구와 수도꼭지가 조합되어진 경우에는 적합한 토수구 공간이 확보될 수 있도록 한다.

5) 도기제 이외의 위생기구의 재질은 강판법랑제, 주철법랑제, 유리섬유강화 폴리에스테르 수지제, 스테인리스 강제를 표준으로 한다. 단, 기구의 종별에 따라서는 콘크리트제, 콘크리트제에 타일을 붙인 것이나 주요부에 내식성의 금속을 이용한 제품을 사용할 수 있다.

6) 위생기구에 부속한 수도꼭지, 지수꼭지, 세척밸브는 KS B 2331, KS B 2369로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 표준에 없는 것은 그 사용목적에 적당하며 동시에 위생적으로 안전한 형상, 크기의 것으로 KS표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다.

7) 위생도기 등에 부속한 수도꼭지 이외의 부속품은 KS B 1534로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 표준에 없는 것은 그 사용목적에 적당한 동시에 위생적으로 안전한 형상과 크기의 것으로 KS표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다.

8) 트랩(배수쇠붙이 붙임)
KS B 1534의 세면기 및 수세기 트랩 식으로 한다. 단, 소형 수세기에 적합한 트랩은 KS B 1534의 세면기 및 수세기 트랩에 준한 재질과 구조로 한다.

9.1 시공

1) 위생기구는 공장에서 포장된 상태로 현장으로 운반되어야 한다.

2) 기구의 취급시 파손 및 흠집이 생기지 않도록 주의하고 설치된 제품에 파손 및 흠집이 발생하였을 경우에는 현장에서 반출한다.

3) 위생기구 설치에 앞서 급수 및 배수관 연결을 위한 정확한 위치를 확인하고 위생기구 설치에 관련된 구조물과 작업조건을 충분히 검토하여 불합리한 사항이 있을 시는 수정한다.

4) 2개 이상의 동종기구가 동시에 보이도록 설치되는 경우의 위생도기의 선별은 그 위생기구의 허용차 이내에 있는 휘어짐, 비틀림, 얼룩 등이 설치된 후에 눈에 띄지 않도록 한꺼번에 선별한다.

5) 위생기구의 설치위치 및 높이에 따라서 KCS 31 30 15(3.7.1(2))에 의해 토수구 공간을 확보한다.

6) 음수기의 배수는 간접배수로 하고 KCS 31 30 25(3.10.2)에 의해 배수구 공간을 확보한다.

7) 폽업 배수구 몸체에 U자형 패킹을 끼워 세면기 배수구 상부로부터 삽입한 후 하부에 패킹을 대고 고정너트로 조여 준다. 이때 도기파손을 방지키 위해 고무의 탄력성이 잃지 않을 정도의 힘으로만 조여 준다.

8) 배수구 몸체의 나사부에 실링제를 감고 폽업을 설치한다.

9) 배수변의 열림이 10 mm 이상 유지토록 조정한다.

10) 그 외의 설치방법은 제조자의 설치 기준에 따른다.

11) 위생기구 등의 기구설치가 포함되어진 경우에는 시공도 및 유닛 제조회사의 시공설명서에 따라서 기구를 견고하게 설치한다.

12) 기 설치된 수도꼭지, 연결부속, 비데 연결용 T밸브는 분해하였다가 앵글밸브 교체 후 원상태로 복구하여야 하며 누수가 없도록 연결되어야 한다.

13) 2구 앵글밸브에 비데, 수도꼭지 등이 연결되지 않은 연결구는 캡으로 마무리하여야 한다.

9.2 시험 및 검사

1) 그 소요의 기능, 구조, 재질, 형상, 길이에 상당하는 KS 표준,  단체표준에 적합한 제품인지 또는 규격서에서 요구하는 기능, 구조 등을 만족한 제조회사의 제품으로 되어있는가를 확인한다. 또한 필요에 따라 설치 장소에서 입회시험 및 검사를 한다.

2) 설치검사
설치위치 및 방향의 정상 여부와 견고하게 설치되어 있는지 여부를 검사한다.

3) 통수시험
공사 완료 후 바로 통수시험을 한다. 기구 부속품에서의 누수 유무 등을 검사한다.

4) 기능시험
세척밸브, 지수꼭지 및 각 수도꼭지는 통수 후 유량조정을 한다. 또 자동조절 냉온수 혼합밸브는 온도조절 가능여부를  확인한다.

10. 공사 중 발생되는 문제점에 대하여는 상호 협의하여 결정하되 공사 관련 직접적인 원인에 의한 문제일 경우에는 시공자의 부담으로 30일 이내 재 공사한다.

11. 공사장관리는 근로기준법, 근로안전관리규칙 및 기타 관계 법규에 따라 행하여야한다.

12. 공사 중에 발생되는 모든 안전사고에 대한 민, 형사상의 책임은 공사 수급인이 진다.

13. 작업 전 공사수급인은 안전에 대한 제반조치를 취한 후 작업에 임한다.

기타 본 특별시방서에 명기치 않은 사항은 상호 협의하여 결정한다.