과 업 지 시 서

2025년 화성시문화재단 공연장 무대기계 유지보수 관리용역

2024.  11.

2025년 화성시문화재단 공연장 무대기계 유지보수 관리용역

Ⅰ

개   요

1. 용 역 명 : 2025년 화성시문화재단 공연장 무대기계 유지보수 관리용역

2. 용역위치

가. 경기도 화성시 태안로 145 유앤아이센터 화성아트홀

나. 경기도 화성시 노작로 134 동탄복합문화센터 반석아트홀

다. 경기도 화성시 노작로 134 동탄복합문화센터 야외공연장

라. 경기도 화성시 시청로 155 모두누림센터 누림아트홀

3. 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2025년 12월 31일까지

4. 기초금액 : 금97,200,000원(금구천칠백이십만원) - 부가가치세 포함

5. 용역범위

구 분	상부기계	하부기계	제어시스템	기 타
화성아트홀	38	6	1	6
반석아트홀	30	3	1	10
야외공연장	5	-	1	2
누림아트홀	26	-	1	-

Ⅱ

입찰참가자격조건

1. 입찰참가자격조건

가. 다음 입찰참가자격 조건들에 모두 해당하는 자

나. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 참가자격을 갖추고 국가종합전자조달시스템(G2B) 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 입찰서 제출마감일 전일까지 아래 자격조건을 갖추어 나라장터시스템(G2B)에 입찰참가를 등록한 업체이어야 합니다.

다. 입찰공고일 전일 현재까지 나라장터(G2B)에 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업자의 소재지를 말한다)가 경기도 또는 서울특별시 내에 있어야 하며, 입찰일(계약상대자는 계약체결일)까지 당해 자격이 계속 유지되어야 합니다.

라. 「공연법」 제12조 및 같은 법 시행령 제10조에 따라 무대시설 안전진단전문기관(업종코드:1535)으로 등록을 필하고, 무대시설 전문 인력과 무대시설 안전진단 장비를 갖춘 업체이여야 합니다.

마. 1순위 낙찰자는 무대기계 제어시스템(STAGEPIA/GOT, HICON PLUS) 점검가능 업체로 부터유지보수를 위한 ‘기술지원 확약서’를 발급 받아 낙찰자 선정 전 제출하여야 하며, 화성시문화재단이 지정한 기간에 유지보수가 가능하여야 합니다.

바. 과업지시서와 ‘기술지원 확약서’를 확인 후 실제 용역이 가능한지 여부를 판단하고 접수하시기 바리며 ‘기술지원 확약서’를 제출하지 않은 업체의 입찰은 무효입니다.

사. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 중소기업 범위 및 확인에 관한 규정에 따라 발급된 소기업·소상공인 확인서(유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체이어야 합니다.

아. 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자이여야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 개찰일 전일까지 조달청(www.g2b.go.kr) 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가자격등록을 하여야 합니다.

자. 본 입찰은 지문인식 신원확인 입찰이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문 정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다.

차. 무자격자가 고의로 입찰에 참가하는 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 의거 부정당업자로 제재 될 수 있습니다.

Ⅲ

과업세부내용

제1조(목적)

화성시문화재단(이하 “재단”이라 한다)과 무대기계 유지보수 관리용역업체(이하 “계약상대자”라 한다)는 “재단” 공연장의 무대기계설비 유지보수 관리용역 계약을 체결함에 있어 동 설비의 안전사고 예방 및 수명연장, 긴급 상황 발생에 대비한 상시 대기 체제 구축 등을 통한 무대기계 설비의 원활한 운영이 가능토록 하는 데 그 목적이 있다.

제2조(의무)

“재단”과 “계약상대자”는 동 계약을 이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 입각하여 본 계약 내용을 충실히 이행하여야 한다.

제3조(용역의 범위)

용역의 범위는 “재단”이 제시한 과업지시서 및 부속서류를 그 대상으로 한다.

가. 유지관리개요

1) 용 역 명 : 2025년 화성시문화재단 공연장 무대기계 유지보수 관리용역

2) 용역위치 : 화성시문화재단 공연장 4개소

3) 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2025년 12월 31일까지

나. 유지관리업무범위

구 분	상부기계	하부기계	제어시스템	기 타
화성아트홀	38	6	1	6
반석아트홀	30	3	1	10
야외공연장	5	-	1	2
누림아트홀	26	-	1	-

다. 유지관리업무의 내용

1) 점검일정

구 분	1차	2차	3차	4차	비 고
정기점검	01.06.~01.15.	04.14.~04.23.	07.14.~07.23.	10.13.~10.22.	년 4회
긴급점검	화성시문화재단 요청 시				수 시

2) 점검기간(1회 기준)

구 분	화성아트홀	반석아트홀	야외공연장	누림아트홀	비 고
기계	2일	2일	1일	2일	년 4회
전기	2일	1일	1일	2일	년 4회

3) 투입인원(1일 기준)

구 분	분 야	고급 기술자	초급 기술자	비 고
정기 점검	기계	1인	2인	회당 7일
	전기	1인	1인	회당 6일
긴급 점검	현장 협의	1인	1인	수 시

4) 기술자의 범위

가) 엔지니어링 사업대가 기준 [별표4] “기술자 등급 및 자격기준”에 적합한자 또는 [별표4]에 의거 동등한 학력 및 경험을 가진 자를 말한다.

나) 학력 및 경험기준에 의한 기술자 등급 인정은 아래와 같다.

`

구 분	학력 및 경험기준
고급기술자	․ 해당 전문분야의 관련 박사학위를 가진 자 ․ 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 자로서 해당 전문분야의 관련 업무를 6년 이상 수행한 자 ․ 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 자로서 해당 전문분야의 관련 업무를 9년 이상 수행한 자 ․ 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 자로서 해당 전문분야의 관련 업무를 12년 이상 수행한 자
초급기술자	․ 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 자 ․ 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 자 ․ 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 자로서 3년 이상 해당 전문분야의 관련 업무를 수행한 자

5) 정기점검

가) 년 4회 계약 시설물에 대한 전반적인 무대기계 점검을 실시해야 하며, 무대기계가 안전하고 장애 없이 운용될 수 있도록 해야 한다.

나) 공연장 안전진단 수검에 대비한 정기점검을 실시하여야 하며, 용역관리책임자는 안전진단 수검 기간 현장에 상주하여야 한다.

※ 야외공연장 정밀안전진단 주기 도래 : 2025년 4월 7일 ~ 4월 11일 실시 예정

다) 본 점검은 공연법에 충족하여야 하며 필요한 보수작업을 포함해야 한다.

라) 매 점검 안전장비 및 보호장구 착용을 의무화하고, 주변 환경을 깨끗이 하여야 한다.

마) 매 점검 전 30일 이내 점검계획서 및 일정표, 투입인원계획을 작성하여 제출해야 한다

바) 매 점검 후 15일 이내 정량화한 점검 결과보고서 4부를 제출하고, 계약 종료 30일 이내

연간 통합보고서 3부와 보고서 원본파일이 저장된 USB 3개를 제출해야 한다.

사) 점검 중 조정 및 부품의 교체, 기타 필요한 조치를 취했거나 고장부분을 보수 정비하였을 경우 보수내용을 보고서에 포함하여야 한다.

6) 긴급점검

가) “재단”의 요청 및 필요에 의해 “계약상대자”에게 점검을 요청할 때

나) 수재, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애가 발생 시

다) “재단”의 요청 시 “계약상대자”는 2시간 이내에 현장에 도착하여야 한다.

라) 고장 원인에 대한 문제점을 파악하고 무대기계의 정상적인 작동을 위한 조치를 완료 후 정량화한 점검 결과보고서를 15일 이내에 원본파일로 제출하고 정기점검 보고서에 수록하여 제출해야 한다.

7) 보수공사 및 특별점검

다음과 같은 사유로 무대기계의 특별점검이 필요한 경우 “계약상대자”는 긴급 점검 시와 마찬가지로 점검 및 조치를 실시하여 무대기계를 정상가동 할 수 있도록 한다.

가) “재단”의 사용상의 부주의나 과실로 인한 장애 발생 시

나) “계약상대자”가 확인하지 않은 시설물의 변경에 의한 장애 발생 시

다) 수재, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애 발생 시

라) “재단”의 필요에 의한 보수공사 발생 시

※ 단, “계약상대자”의 책임에 의한 점검이 아닐 경우 보수비용 발생 시 “재단”에게 그 비용을 청구하고, “재단”은 비용을 지급 한다.

라. 유지관리의 착수 및 보고

1) “계약상대자”는 유지관리 계약서 및 과업지시서에서 정하는 바에 따라 유지관리를 착수하여야 하며, 착수 시에는 착수계 및 다음 사항의 서류를 제출하여야 한다.

가) 예정 공정표, 인력 및 장비투입 계획서, 착수계, 현장대리인선임계, 과업수행 계획서

나) 기술협약서, 엔지니어링 손해배상공제증권, 영업배상책임보험증권

다) 안전작업허가서, 안전작업계획서, 위험성평가 및 안전보건교육 결과보고서

라) 기타 “재단”이 요구하는 사항

바. 유지관리 대상시설물

1) 무대기계 시설물의 정기적인 유지관리 점검을 위해 “계약상대자”가 수행하여야 할 범위 내용은 다음과 같다.

가) 화성아트홀 무대기계 시설물 (전기, 컨트롤 포함)

- 상부기계 조물 : 38EA

- 하부기계 조물 :  6EA

- 기타 조물 : 6EA

- 제어시스템 : GOT / STAGEPIA

No	명 칭	수 량	동 력	형 식	제조사	와이어 로프
상부기계
1	PLACARD BATTEN	1	2.2Kw x 4P	WINCH DISK	SIEMENS	Ø4 x 6열
2	APRON STAGE LIGHT BATTEN	1	2.2Kw x 4P	WINCH DISK	SIEMENS	Ø4 x 6열
3	HEAD CURTAIN SET BATTEN	1	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
4	No.1 SET BATTEN	1	11Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
5	No.2~16 SET BATTEN	15	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
6	No.17 SET BATTEN	1	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
7	No.1 DRAW CURTAIN	1	22Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
8	No.2~5 DRAW CURTAIN	4	11Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
9	No.1~4 LIGHT BATTEN	4	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
10	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	1	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
11	FRONT SCREEN	1	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
12	HORIZONT CURTAIN	1	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
13	No.1~3 UPPER SOUND REFLECTOR	3	5.5Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø10 x 7열
14	FRONT SOUND REFLECTOR	1	5.5Kw x 4P	WINCH SCREW	WATT	Ø10 x 7열
15	No.1-1 SIDE LIGHT BATTEN	1	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
	No.1-2 SIDE LIGHT BATTEN		2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
16	No.2-1 SIDE LIGHT BATTEN	1	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
	No.2-2 SIDE LIGHT BATTEN		2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
하부기계
1	Orchestra Pit	1	7.5Kw x 6P	LINK CHAIN	WATT	세라피드
2	No.1~3 Lift	3	11Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터
3	피아노 Lift	1	3.7Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터
4	화물 Lift	1	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	MGM	MGM
기타조물
1	SIDE SOUND REFLECTOR BOARD	6	-	-	STAGELIGHT	-

나) 반석아트홀 무대기계 시설물 (전기, 컨트롤 포함)

- 상부기계 조물 : 30EA

- 하부기계 조물 :  3EA

- 기타 조물 : 10EA

- 제어시스템 : GOT / STAGEPIA

No	명 칭	수 량	동 력	형 식	제조사	와이어 로프
상부기계
1	PLACARD BATTEN	1	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 5열
2	APRON LIGHT BATTEN	1	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 5열
3	No.1~2, 4~11, 13~15 SET BATTEN	13	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
4	No.3, 12 SET BATTEN	2	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
5	No.1, 4 DRAW CURTAIN	2	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
6	No.2, 3 DRAW CURTAIN	2	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
7	No.1~4 LIGHT BATTEN	4	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
8	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	1	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
9	FRONT SCREEN	1	7.5Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
10	HORIZONT CURTAIN	1	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
11	No.1~2 UPPER SOUND REFLECTOR	2	5.5Kw x 6P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
하부기계
1	MAIN LIFT	1	37Kw x 4P	LINK CHAIN	효성모터	KST드라이브
2	No.1~2 LIFT	2	11Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터
기타조물
1	SIDE SOUND REFLECTOR BOARD	8	-	-	시공사	-
2	SIDE CURTAIN	2	-	-	-	-

다) 야외공연장 무대기계 시설물 (전기, 컨트롤 포함)

- 상부기계 조물 : 5EA

- 기타 조물 : 2EA

- 제어시스템 : MC CONTROL PANAL

No	명 칭	동 력	형 식	제조사	와이어 로프
상부기계
1	CEILING LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
2	PLACARD BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
3	No.1 LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
4	No.2 LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
5	SET BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
기타조물
1	ROLL SCREEN	1200W	WINCH DISK	SOMPY	-
2	PROJECTOR ELEVATION	1.5Kw x 4P	WINCH DISK	SOMPY	∅3.2 X 4열

라) 누림아트홀 무대기계 시설물 (전기, 컨트롤 포함)

- 상부기계 조물 :  26EA

- 제어시스템 : HICON PLUS

No	명 칭	수 량	동 력	형 식	제조사	와이어 로프
상부기계
1	PLACARD BATTEN	1	2.2Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
2	APRON LIGHT BATTEN	1	2.2Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
3	No.1~6 SET BATTEN	6	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
4	No.7 SET BATTEN	1	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
5	No.1~4 DRAW CURTAIN	4	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 8열
6	No.1~3 LIGHT BATTEN	3	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
7	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	1	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
8	SCREEN	1	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
9	HORIZONT CURTAIN	1	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
10	No.1~2 UPPER SOUND REFLECTOR	2	5.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
11	FRONT SOUND REFLECTOR	1	5.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
12	No.1~4 SIDE SOUND REFLECTOR	4	5.5Kw Ⅹ 6P	WINCH DISK	효성모터	∅8 X 3열

2) 점검 및 유지관리 주요항목

점검장소	점검기준	점검범위		점검방법
감속기	가) 감속기 취부상태는 견고할 것	취부상태 점검		외관검사 동작검사
	나) 감속기 회전은 정상이고 소음 및 누유가 없을 것	회전 작동상태 점검		동작검사 외관검사
감속장치 기구	가) 축과 결합부에 소음이 없을 것	키 SET 점검, 균열의 유무		외관검사
	나) 회전은 정상이고, 이상 소음 및 진동이 없을 것	회전 작동 및 청소상태 점검		소음검사
진동장치 (구동용 체인, 벨트 등)	가) 전동장치의 취부상태는 양호하고, 급유가 적당할 것	취부 및 급유 상태 점검		외관검사
	나) 전동용 로라 체인, V벨트의 장력은 적절할 것	체인 V벨트의 장력 상태점검		외관검사
메인드럼	가) 드럼의 파손 상태 및 로프 홈의 마모 상태가 양호할 것	취부상태 및 파손, 마모상태 점검		외관검사
	나) 드럼 고정 금구는 이상이 없고 취부부위에 풀림이 없을 것	고정금구의 상태 점검		외관검사
와이어 마찰식	가) 와이어와 활차의 마찰에 이상이 없을 것	활차와 와이어로프 간 상태 점검		외관검사
전동 감기식 드럼	가) 드럼 부 와이어가 엉킴이 없어야 하며, 활차 간 처짐이 적절할 것	와이어 감김 상태 점검		외관검사
	나) 드럼, 축수, 기계 베이스 등의 고정을 확실히 할 것	취부상태 점검		외관검사
수전반, 제어반	가) 고정상태가 견고하고 진동에 의한 진동음, 과열 등에 의한 냄새가 없을 것	취부상태점검 및 과열 등의 발생점검
	나) 유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상이 없을 것	유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상 점검
	다) 절연저항은 각 회로마다 다음규정에 적합할 것	절연저항 측정
와이어로프	가) 와이어와 활차 롤러와의 마찰상태 확인	메인 활차와 수직 활차
	나) 연결부위가 이상 없고 동시에 헐거움이 없을 것	매다는 파이프, 웨이트 틀, 드럼 등의 상태 점검
구동용체인 (로드체인)	가) 비틀림, 얽힘이 없을 것	매달아 내리는 상태 점검
	나) 마모 및 늘어남이 현저하게 나타날 때에는 다음의 규정 이내로 할 것 (마모: 선경의 10%/ 늘어남: 1링크 마다 5%)	마모, 늘어남 상태 점검
수평, 수직 활차	가) 와이어로프가 이탈되지 않고 꼬임이 없을 것	각 활차의 상태 점검	외관검사
	나) 이상한 회전 및 소음, 진동이 없을 것	활차의 결손, 균열, 마모의 유무 및 회전 상태 점검	외관검사 구동검사
	다) 활차의 취부상태는 견고하고 로프의 틀어짐이 없을 것	취부상태 점검 및 로프의 틀어짐 점검	외관검사

점검장소	점검기준		점검범위		점검방법
바텐 파이프	가) 매다는 하중은 허용치 내에서 분포되어 있을 것		국부에 큰 휨이 발생하고 있는지 점검		외관검사
	나) 파이프에 매다는 방법 및 재료가 규정대로 일 것		매다는 중량을 확인하고 낙하방지는 충분한지 점검		외관검사
	다) 파이프의 변형, 손상이 없고 연결부위는 이상이 없을 것		매다는 파이프 상태점검		외관검사
전동기 모타	가) 운전중 이상음, 진동, 악취가 없을 것		운전상태점검		외관검사
	나) 취부상태가 견고할 것		전동기 취부상태 점검		외관검사
제동기 (브레이크)	가) 제동기의 취부상태는 견고 할 것		취부상태 점검		외관검사
	나) 정지위치에서 어긋남이 없고 미끄러짐은 적정할 것		작동 및 작동 량, 작동감도의 상태점검		외관검사
회로의용도	회로의 사용 전 전압	절연 저항치	제회로	150V이하의 것	0.1㏁이상
전 동 기	300V이하의 것	0.2㏁이상	신호회로 조명회로	150V를 넘고 300V이하의 것	0.2㏁이상
주 회 로	300V를 넘는 것	0.4㏁이상
조 작 반	가) 운전버튼 스위치 등이 없고 취부상태는 견고할 것		스위치 파손의 유무 및 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 표시등 및 스위치 등은 정상으로 점등 할 것		램프의 전구수명, 헐거움 등 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	다) 정지버튼 비상정지버튼 등 안전 스위치의 작동 상태는 양호할 것		안전관계 버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
상·하한 스위치	가) 변형과 손상이 없고 취부상태가 견고할 것		관계버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 취부위치는 정지 정도가 확보되는 지점에 조정 되어있을 것		정지정도, 확인위치 등 재조정의 필요 유무점검		외관검사 조작검사
기계베이스	가) 기기의 취부 상태는 견고하고 흔들림 등 발생하지 않을 것		취부상태점검		외관검사
	나) 녹, 부식의 발생과 건축과의 연결부위에 이상이 없을 것		부재의 녹, 부식 발생의 유무 및 연결 부위점검		외관검사
철골 및 프레임 류	가) 프레임 구성부재의 조립상태는 견고하고 용접부 등 이상이 없을 것		조립상태 점검		외관검사
	나) 프레임 구성부재는 휨 및 비틀림 등이 발생하지 않을 것		구성부재의 휨 및 비틀림 등 점검		외관검사

※ 기타 명시되지 않은 점검내용은 공연장 안전진단 시행세칙 제9조제2항 및 [별표 4]무대시설 자체 안전검사 기준을 따른다.

제4조(특수조건)

가. 무대기계 제어시스템(STAGEPIA/GOT, HICON PLUS) 점검 시 프로그램(소프트웨어) 점검이 가능한 기술진이 점검 및 수리하여야 한다.

나. “계약상대자”는 원만한 유지보수를 위하여 점검 시 필요한 장비 및 간단한 예비부품을 확보하여야 하며, 시중에서 공급되지 않는 특수설비(제어시스템) 및 부품은 본 용역 착수일을 기준으로 상기 업체와 기술지원 계약(기술협약서)을 체결하고, “재단”에게 제출하여야 한다.

다. 수리를 위해 반출된 부품은 단시간(공연업무에 지장 없는 기간)내에 수리 및 입고를 하여야 하며 국외로 반출시 중간상황을 “재단”에게 보고하여야 한다.

라. “계약상대자”는 무대기계 점검 시 발생하는 부품, 재료의 비용이 매회 계약금액의 1/100 이하의 경우 무상으로 보수, 교체하는 것을 원칙으로 하며, 초과하는 부품 및 재료에 대해서는 “재단”에 요청할 수 있다.

마. “계약상대자”는 공급하는 부품의 품질에 대한 책임을 갖고 본 계약에 사용되는 부품 및 재료는 일체 신품이어야 하며 K.S.표시품 또는 최상품으로 사용한다. 또한 부품 또는 장비에 대한 정보 및 자료를 “재단”에게 제공하고 사용 전 “재단”의 승인을 받아야 하며 설비의 효율적인 운영을 위한 기술자문에 응해야 한다.

바. “계약상대자”는 공연법에 의한 무대시설 안전 진단 시 동행을 원칙으로 하나, “계약상대자”의 사정으로 동행이 어려운 경우는 사전에 “재단”의 승인을 득하여야 한다. 지적사항이 발생되면 “재단”과 협의 후 그에 대한 후속 조치를 실시하고 이에 대한 보고서를 작성 제출하여야 한다.

제5조(용역관리책임자 및 기술요원)

가. “계약상대자”는 용역관리책임자를 선임하여 “재단”에게 통보하며 24시간 비상연락이 가능하여야 한다.

나. “계약상대자”의 용역관리책임자 및 기술요원은 제안서에 제시된 참여인력이어야 한다. 부득이한 사유로 다른 인력으로 교체하고자 할 때에는 동등 또는 그 이상의 능력을 가진 자를 투입하되 사전에 “재단”의 승인을 득하여야 한다.

다. “계약상대자”의 투입인력으로 인하여 발생한 제반 문제에 대해서는 “계약상대자”가 민·형사상일체의 책임을 진다.

제6조(배상 및 보상책임)

가. “계약상대자”가 “재단”과 체결한 동 계약 이행과정에서 발생하는 다음의 사고에 대해서 “계약상대자”의 책임(민·형사상 책임포함)으로 하며 “재단” 또는 “제3자”의 손해배상 청구 시 “계약상대자”는 즉시 배(보)상 하여야 한다.

1) “계약상대자”의 계약이행 소홀(점검, 정비불량, 비규격품 또는 중고품자재 사용 등) 또는 과실 기타 안전조치 미비 등 “계약상대자”의 사유로 발생하는 “재단” 또는 “제3자”의 인적, 물적 피해 일체

2) “재단”의 비상점검 요청 시 “계약상대자”가 선량한 계약자의 의무 이행을 위한 신속 내방점검을 고의 또는 과실로 이행하지 않아 “재단”이 입게 되는 일체의 피해

3) “계약상대자”의 사유로 “재단”의 무대시설 내에서 발생한 “제3자”의 피해에 대해서는 “재단”은 “제3자”를 대리하여 “계약상대자”에게 피해보(배)상을 청구할 수 있다.

4) “계약상대자”가 유지보수 작업 중 시설물을 파손하는 등으로 “재단”에게 손해를 끼쳤을 경우 “계약상대자”의 비용 및 책임으로 원상복구 하여야 하며, 작업지연으로 인한 금전적 손실이 있을 경우 “계약상대자”는 전액 배상하여야 한다.

5) “계약상대자”가 “재단”의 시설에 대한 용역계약을 이행하는 과정에서 발생하는 일체의 사고로 인한 “계약상대자” 측의 인적, 물적 피해에 대해서는 “계약상대자”는 “재단”에게 민·형사상의 책임을 물을 수 없다.

제7조(면책사항)

가. 과업수행 중 다음 각 사항의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 “재단”의 직접 및 간접 손해에 대하여 “계약상대자”는 면책된다.

1) 천재지변, 전쟁 및 폭동 등의 불가항력으로 인해 발생한 사고

2) 기타 “계약상대자”의 책임에 속하지 않은 사유로 인해 발생한 사고

제8조(하자보수 책임승계)

“계약상대자”는 전 계약상대자에 의하여 이행된 부분에 대하여도 보수의 책임을 진다. 단, 하자책임 구분이 분명한 경우는 그러하지 않다.

제9조(보험 및 공제 가입)

가. “계약상대자”는 동 계약 중 “계약상대자”의 사유로 계약자 또는 제3자에게 피해가 발생한 경우에 손해배(보)상을 “재단”에게 담보하기 위하여 영업배상책임보험(1사고당 보험금액 5억원 이상)에 가입한 보험 증권을 착수일 이전까지 “재단”에 제출한다.

나. “계약상대자”는 엔지니어링 손해배상보험‧공제 의무가입 규정(엔지니어링산업 진흥법 제31조 및 동법시행령 제42조)에 따라 손해배상공제에 가입한 증권을 착수일 이전까지 “재단”에 제출한다. 이 때 공제기간은 2025년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지로 적용하며 공제료는 1단계 1.012%, 2단계 0.16% 요율을 적용하여 가입한다.

제10조(계약변경 및 해제·해지)

본 계약기간 중 아래의 계약내용의 변경사유가 발생할 경우에는 “재단”의 동건 계약을 변경 또는 해제·해지할 수 있다.

가. “재단”이 계약을 해지하고자 할 때에는 최소한 1개월 전에 “계약상대자”에게 그 사유를 서면으로 통보하고 계약을 해제·해지 할 수 있다.

1) “재단”의 시설물 개보수공사 등 부득이한 사유가 있을 경우

2) 계약 기간 만료 시

나. “계약상대자”의 노사분규, 기술인력 부족, 기술능력 부족 등으로 동 계약상의 유지보수 용역 계약 업무수행이 불가능하다고 “재단”이 판단하는 경우

다. “계약상대자”가 계약불이행 또는 점검 소홀, 점검일지 미제출 등 “재단”의 정당한 지시를 따르지 않을 경우 “재단”은 용역비용의 지금을 유보·삭감 또는 거부 할 수 있다.

제11조(재 하도급 금지)

“계약상대자”는 제3자에게 본 계약의 일부 또는 전부를 양도하거나 본 계약과 관련된 채권 등을 양도할 수 없다.

제12조(관련법 준용)

“계약상대자”는 본 계약특수조건에 세부적으로 명시되지 않은 사항에 대해서는 공연법 및 지방계약법 등을 준용하며 반드시 “재단”과 협의하여 업무를 수행하여야 한다.

제13조(관할법원)

본 계약과 관련한 소송 발생 시 “재단”의 소재지 관할 법원으로 한다.

제14조(기타)

가. 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 “재단”과 “계약상대자”가 합의하여 정하되 합의가 이루어지지 않을 경우 “재단”의 해석을 따르는 것을 원칙으로 한다.

나. “계약상대자”가 제3자의 특허권 또는 저작권, 개인정보보호를 침해한 것을 이유로 “재단”을 상대로 제3자가 손해배상 요구 또는 손해배상 청구소송을 제기하는 경우 “계약상대자”가 합의 배상·보상의 주체가 되기로 하며 이에 수반되는 민·형사상의 책임 또한 “계약상대자”가 지기로 한다.

다. 점검 완료 후 일일 작업일지 및 보고서를 제출하여 감독관의 승인 후 지급기준에 의거하여 유지관리 보수 용역비를 지급하고 “계약상대자”의 사정에 의하여 계약대로 완료 되지 않았을 경우 대금을 지급하지 아니한다.

Ⅳ

과업지침

1. 일반사항

가. 본 과업지시서는 ‘2025년 화성시문화재단 공연장 무대기계 유지보수 용역’에 관한 사항을 규정하며 모든 과업은 과업지시서에 따라 수행하여야 한다.

나. 용역의 범위 및 내용은 “재단”의 요청에 따라 상호 협의 하에 변경·조율할 수 있다.

다. 용역을 수행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 입각하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용하여야 하고, 과업내용에 규정된 사항을 충실히 준수하여야 한다.

라. 본 과업지시서상의 문구 용어의 해석과 과업범위에 대하여 의견을 달리할 경우 “재단”의 해석과 지식에 따른다.

마. “계약상대자”는 “재단”과 사전 협의 후 업무를 이행하며 과업내용 변경사항이 발생하거나 과업목적 달성을 위하여 필요한 사항 발생 시 “재단”과 협의하여 시행하여야 한다.

바. 과업지시서의 요구기준에 미달되는 등 부족한 과업 수행이 판명될 때에는 계약이 종료된 시점이라 하더라도 “계약상대자”의 책임 하에 비용부담 및 보완조치를 하여야 하며, 감사로 인한 처분 결정이 있을 때에는 이에 따라야 한다.

사. 본 용역수행 중 알게 된 “재단”의 보안사항 및 저작권 침해 사항에 대하여 누설하여서는 안 되며, 누설 시 발생하는 민·형사상을 포함한 모든 문제는 “계약상대자”가 책임진다.

아. 본 용역 수행과정에서 “계약상대자”의 귀책사유로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 “계약상대자”는 민·형사상의 책임을 진다.

자. “재단”과 “계약상대자”는 사전 동의 없이 계약상의 권리와 의무를 제3자에게 양도·이전 할 수 없다.

차. 기타 세부적으로 규정되지 아니한 사항은 관계 법령 및 재단 규정에 의거 “재단”과 협의하여 수행한다.

2. 보안사항

가. “계약상대자”는 본 용역과 관련된 일체사항을 “재단”의 승낙 없이 제3자에게 자료를 제공하거나 누설해서는 안 되며, “재단”이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

나. 보안사항 누설로 인하여 사회적 문제를 야기하였을 경우 “계약상대자”는 민·형사상 발생하는 모든 책임을 진다.

다. “계약상대자”가 용역 수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용 또는 보안의무를 위반하여 “재단”이 손해를 입었을 시에는 이에 대한 손해배상으로 하여야 한다.

3. 기타사항

가. 과업수행에는 반드시 필요하나 본 과업지시서에 명기되지 않은 누락된 경미한 사항은 “계약상대자”의 부담으로 한다. 단, 경미한 사항의 범위는 통상적으로 인정될 수 있는 수준을 초과하는 것이어서는 안 된다.

나. 결과물 납품 시 “재단”의 검수 결과 그 수준이 상기 기준에 부합되지 않을 경우 수정·보완을 요구 할 수 있으며, 이에 소요되는 경비는 “계약상대자”가 부담하여야 한다.