내 역 서

2018.  7 .

목    차

Ⅰ. 일반사항

Ⅱ. 시방서

Ⅲ. 제안요청 사항

Ⅰ. 일반사항

1.1. 개요

1.1.1. 건    명 : 누림아트홀 LED DIMMING LIGHT 구입 설치

1.1.2. 납품장소 : 누림아트홀

1.1.3. 납품설치 항목

가. LED DIMMING LIGHT - 1식

2.1. 적용 범위

본 내역서는 누림아트홀 객석등 LED DIMMING LIGHT 납품, 설치에 적용하며 이하 납품(현장설치도)으로 정의한다.

2.2. 용어의 정리

본 내역서에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.2.1. 감독원 : 발주처가 지정한 장비의 설치 책임자로서 납품되는 장비를 운용함에 정상적으로

설치되는지 여부를 확인하고 과정 등을 확인하는 감독자를 말한다.

2.2.2. 납품자 : 납품계약자를 말한다.

2.3. 이의

내역서와의 물품이 다를 때, 명기되지 않는 사항이 있을 때 관련 설치와 부합되지 아니 할 때

또는 이의가 생겼을 때에는 감독원과 협의한다.

2.4. 경미한 변경

납품에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을

다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.5. 관계 법규 및 제 규정

2.5.1. 납품에 있어 내역서에 명시되지 아니한 사항은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.5.2. 납품자 자격조건

본 장비의 납품 자격 조건은 원활한 사후 관리를 받을 수 있으며 장비에 대한 교육 및 아래의   보수 관리에 명시된 기간 동안의 A/S가 가능하도록 하여야한다.

2.5.3 설치시 유의사항

장비 납품 후 전기관련 설치는 전기관련 자격을 갖춘 자로 진행하여야한다.

2.6. 납품적용

2.6.1. 납품은 내역서 의하여 성실하게 시행할 의무를 가지며 서로 상이한 부분이 있을

시에는 내역서를 우선순위로 적용한다.

2.6.2. 내역서의 표기방법이 불명확하거나 이의가 생겼을 때에는 감독원과 협의하여야

하며 내역서상 기술되지 않은 사항에 대하여도 본 납품의 완성을 위해 적합하게 설치할 의무를

가진다.

2.6.3. 납품은 설치 및 시운전을 포함한다.

2.7. 안전관리 및 재해방지

2.7.1. 납품자는 현장대리인을 선임하여 설치전반에 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

2.7.2. 납품자는 설치 중 발생되는 안전 및 재해와 관련된 사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

2.7.3. 기타 작업 안전과 재해 방지를 위한 감독원의 지시 사항을 준수해야 한다.

2.8. 납품의 시행

2.8.1. 납품은 제반 설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘할 수 있도록 확실하게 설치하여 성능이

보장되도록 하여야 한다.

2.8.2. 납품자는 설치 전 관계설비의 계통을 숙지하고 본 설치와 관계되는 제반설비가 기능을 완전히

발휘할 수 있도록 성실히 설치한다.

2.8.3. 납품자는 설치 중 감독원이 부실설치 또는 부정설치라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시

적정한 방법으로 재설치 또는 보완하여야 한다.

2.8.4. 화기 및 인화성 재료를 사용하는 작업 등은 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를

사용하고 소화기를 비치한다.

2.8.5. 납품자는 설치완료 후 관련 메뉴얼을 제출하며 제출시 감독원의 승인을 득해야한다.

2.9. 공정관리

2.9.1. 납품이 기간 내 원활히 설치되도록 각 기기 및 자재의 현장반입 소요기간을 고려하여 설치

납품 사항의 계획공정을 감독원에게 보고한다.

2.9.2. 본 납품이 내역서에 명시된 제품 이상의 업그레이드된 성능의 제품 사용 및 새로운 시스템

기술적용 등의 사유와 설계변경 업무처리 등의 사유로 당초 계획공정을 지연할 수 없다.

2.10. 기기 및 자재의 사용승인 요청 및 승인

2.10.1. 납품에 사용되는 모든 장비의 A/S확약서를 감독원의 승인을 받은 후 설치하여야 한다.

2.11. 기기 및 장비의 규격

2.11.1. 모든 기기 및 장비는 납품일을 기준으로 하여 최신의 장비를 사용해야 하며 내역서에 명시된

동일한 제품 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 하며 형식승인 제품을 사용하되 특별히

지정되지 않는 것은 감독원과 협의, 승인 후 사용하여야 한다.

2.11.2. 제품에는 제조자, 제품번호, 제조일자, 형식 및 용량 등이 표시되어야 한다.

2.11.3. 모든 사용 기자재는 관련 장비에 충분히 만족하는 승인된 제품만 사용 할 수 있으며

승인이 취소된 기기 및 자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며 사용 승인 된 기기 및 자재도

변질, 손상, 기능 및 성능 상 하자가 있는 불량품으로 인정될 시에는 이를 사용할 수 없다.

2.11.4. 내역서에 명시된 기기 및 장비 사용에 있어 시스템 설계보다 향상된 성능의

제품이 적합할 시에는 업그레이드 된 성능의 적합한 제품을 사용할 수 있다.

2.11.5. 새로운 기술적용의 시스템, 장비, 자재 등을 사용하고자 할 때는 신뢰성 확보를 위하여

새로운 기술의 제품이 사용된 유사 규모 또는 유명 건물의 적용사례 등을 비교 분석하여

검토한 자료를 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며, 적합하다고 인정될 시

사용할 수 있다.

2.11.6. 납품 중 사용 계획의 시스템 또는 기기 및 장비가 생산중단 또는 성능에 문제점 발생 등의

사유로 사용할 수 없게 된 경우에는 당초 계획된 시스템, 기기, 장비 이상의 성능 및 품질을

가진 적합한 것으로 설치되어야 한다. 이러한 경우도 상기 5)항의 검토를 거쳐야 한다.

2.12. 설계변경

2.12.1. 납품 상 용도 변경 및 기타 불가피한 사유로 인하여 주요 계통에 영향을 미치는 설치 변경

사항이 발생할 경우에는 감독원의 승인을 득 한 후 관련 서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

2.13. 시공입회의 검사

2.13.1. 납품 중 점검이 불가능 또는 곤란한 설치 및 기타 감독원이 지정하는 설치는 감독원의 입회

하에 설치하여야 하며 사진 촬영 등 필요 조치를 취하여야 한다.

2.13.2. 설치완료검사는 감독원의 사전승인을 받아 일부분만 시행할 수 있다.

2.13.3. 설치와 관련하여 촬영된 사진 및 입회 검사관련 자료는 정리하여 감독원에게 제출한다.

2.14. 기기 및 설치의 보전

2.14.1. 납품자는 설치 기간 중 발주처로부터 인수받은 각종 도면 및 자료, 기자재의 오손, 파손,

변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 관리 및 보존의 잘못으로

인한 제반 손해에 대하여는 납품자가 보상해야 한다.

2.14.2. 설치 중 또는 설치가 완료된 부분의 각종 기기류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을

방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 보존의 잘못으로 인한 제반손해에 대하여는

납품자가 보상해야 한다.

2.15. 시설물의 훼손 및 해체 자재 발생 시 처리사항

2.15.1. 설치 중 시설물을 파괴 또는 고의로 손상시켰을 시는 즉시 감독원의 지시에 따라 복구 또는

시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 납품자 부담으로 한다.

2.15.2. 복구 및 재설치에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 감독원의 요구에 따라 본 내역서에

의한 시험을 필하여 승인을 득 해야 한다.

2.15.2. 해체자재 및 발생자재는 즉시 물량 조사서를 작성 감독원에게 제출하고 감독원의 지시에

의하여 처리하여야 한다.

2.16. 시운전

2.16.1. 납품자는 모든 설치 완료 후 시스템 전반에 대한 시운전을 감독원 입회하에 시행하고 시운전

결과 보고서를 작성하여 감독원에게 제출 승인을 득 해야 하며 준공에 필요한 각종 서류도

작성 제출해야 한다.

2.16.2. 시험운전 시 시험운전자의 잘못으로 인한 장비의 파손 등의 손해에 대하여 납품자 부담으로

즉시 원상 복구하여야 한다.

2.16.3. 납품 설치에 관련된 제반 소모성 물품은 납품자가 제공하여야 한다.

2.17. 교육훈련

2.17.1. 각 시스템의 원활한 운영관리를 위하여 제조사 또는 제조사가 인정한 기술요원에게 제품에

대한 교육훈련을 납품자 부담으로 언제든 감독원이 원할 시 실시하여야 한다.

2.18. 검사, 검수

2.18.1. 검사, 검수처리 절차

가. 납품자는 납품일까지 납품 및 설치 시운전을 완료한 후 온라인으로 검사, 검수요청을 신청

하여 납품계약 만료일 이내 검사, 검수를 완료한 후 준공에 필요한 부대서류를 제출하여야

한다.

2.19. 유지보수

2.19.1. 납품자는 2년간의 무상유지보수를 실시한다.

가. 장비의 무상A/S 기간은 사용자의 부주의 및 과실로 인한 고장 외 2년으로 정한다.

2.20. 납품 후 관리

2.20.1. 납품자는 설치 후 본 설치에 의한 장비의 효율적 운용을 위하여 적합한 전문 기술요원으로

시스템 전반에 대해 지도와 협력을 제공하여야 한다.

2.20.2. 본 장비의 취급, 운전부주의 이외의 조작이나 개조에 의한 것이 아닌 정상작동 및

운영 하에서의 준공 후 2년 동안 하자 발생 시 납품자는 무상으로 조정 및 수리를 하여야

한다.

2.21. 보안상 유의사항

납품자는 발주처가 제공하는 각종 도면 및 자료가 타인에게 누출되지 않도록 보관 및 사용에

유의하여야 하며, 본 납품 목적이외 사용은 절대로 금하여야 한다.

Ⅱ. 시방서

공연장

Item No.	Description	Unit	Q'ty
1	LED DIMMING LIGHT(LED 50W)	EA	33
2	LED DIMMING LIGHT(LED 20W)	EA	41
3	DMX SPLITTER (1IN 12OUT)	SET	1
4	CABLE(#9841)	M	430
5	OUTLET BOX	EA	27
6	설치인건비	SET	1

2-1. LED DIMMING LIGHT(LED 50W)

가. 일 반 사 양

객석 조명용 LED DIMMING LIGHT로 기존 텅스텐 조명과 같은 색온도의 LED LAMP(COB type)를 사용하여 완벽한 암전까지 끊어짐 없이 부드러운 Dimming 효과를 주어 무대조명과 연속성을 가지도록 객석 상부에 설치하여 사용한다.

나. 제 작 사양

(1) LED 모듈 : 5000lm 이상이어야 한다.

(2) 회전(TILT) : 최대 30도 이상 회전 가능하여야 한다.

(3) 빔 각도(°) : 40°이상이어야 한다.

(4) 연색성(CRI) : 90Ra이상이어야 한다.

(5) Dimming 범위 : 0~100% Full Dimming  가능하여야 한다.

(6) RDM컨트롤 : DMX 주소 설정, 디밍커브 설정, 최저/최고 조도 설정, 카메라 촬영용 Frequency 설정가능하여야 한다.

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

2-2. LED DIMMING LIGHT(LED 20W)

가. 일 반 사 양

객석 조명용 LED DIMMING LIGHT로 기존 텅스텐 조명과 같은 색온도의 LED LAMP(COB type)를 사용하여 완벽한 암전까지 끊어짐 없이 부드러운 Dimming 효과를 주어 무대조명과 연속성을 가지도록 객석 상부에 설치하여 사용한다.

나. 제 작 사 양

(1) LED 모듈 : 2000lm 이상이어야 한다.

(2) 회전(TILT) : 최대 30도 이상 회전 가능하여야 한다.

(3) 빔 각도(°) : 50°이상이어야 한다.

(4) 연색성(CRI) : 90Ra이상이어야 한다.

(5) Dimming 범위 : 0~100% Full Dimming  가능하여야 한다.

(6) RDM컨트롤 : DMX 주소 설정, 디밍커브 설정, 최저/최고 조도 설정, 카메라 촬영용 Frequency 설정가능하여야 한다.

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

2-3. DMX SPLITTER(1IN 12OUT)

가. 일 반 사 양 :

CONTROLLER에서 출력되는 DMX 신호를 여러 개의 기기에 전달하기 위하여 증폭 및 분기를 시키는 기구로써 DMX 1 INPUT 12 OUTPUT 이다. 특히 여러 장소의 많은 수량의 DMX 콘트롤 장비를 사용할 때 안정적인 신호전달을 위해 사용한다.

나. 제 작 사 양

(1) 제어방식 : DMX 512 , RDM Support

(2) DISTRIBUTE : 1IN/12OUT (XLR 5PIN) & 1THRU 이상

(3) 전원콘넥트 : 파워콘 IN/OUT이 있어야 한다.

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

Ⅲ. 제안요청 사항

1. 제안서 작성요령 및 기준

가.  작성요령

1) 제안서는 제안서 작성지침에 명확하고 상세하게 작성하며 제안서에서 요구하는 모든 사항을 기술

하며 아래 사항을 준수한다.

가) 부수 : 제안서 3부(원본 1부, 사본 2부), 제안서 내용이 모두 수록된 CD 2매

나) 규격 : A4(210×297㎜)

2) 제안서는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 모든 기재사항은 객관적으로 증할 수 있어야

하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외한다.

3) 사업 추진에 있어 제안서요청에 포함되지 않는 일반적 사항은 발주처의 요구사항에 따른다.

4) 발주처의 제안서요청 내용은 본 사업수행을 위하여 최소 사항을 제시한 것으로, 제안사항이 없

는 경우 제안 내용 없음으로 표기한다.

나.  작성기준

1) 제안서는 제안서 작성 지침에 따라 명확하게 작성하여야 한다.

※ 제안서 평가의 양식, 증빙서류 등 첨부서류가 누락된 경우 해당 평가 요소는 평가하지 않음.

다. 제안서 작성 시 유의사항

1) 제출된 제안서의 내용은 발주처에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 제안내용에 대한 확인

을 위하여 추가 자료를 요청하여 수정․보완․변경된 사항은 계약서에 명시치 않더라도 계약서와 동

일한 효력을 가진다.

2) 제안서의 각 사항에 대해 평가시점에서 완료된 것만을 대상으로 하며, “가능할 것이다”, “고려

하고 있다”, “생각한다” 등과 같은 표현은 불가능한 것으로 간주한다.

3) 제안서는 허위로 작성하지 않아야 하며, 계약 후 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안내용이 충

족하지 못할 경우에는 계약 취소 및 손해배상의 책임을 져야 한다.

4) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안 및 사업추진과 관련하여 제반 안전사고 책임 및 행

정적·기술적 제반비용 등 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

5) 참가자가 사업수행과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 발주처에 있

으며 사업수행 완료 즉시 발주처에 제출하여야 하고, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는

일체 유출 또는 누설하여서는 아니 된다.

2. 제안서 평가방법

가. 제품평가표(붙임1)에 의거 적합, 부적합으로 평가하여 모든 항목이 적합이어야 한다.

나. 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며 불분명한 사항에 대하여는 제출하지 않은 것으로

한다.

다. 제안업체는 제안평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 제안 평가결과는 공개하지 않

는다.

※ 본 사업은 제안서 보상기준이 없음

3. 제안서 목차 및 주요 내용

목차	작성 내용
I. 규격서	○ 해당제품의 규격이 명확하여야 한다. (제안 제품의 규격서로 반드시 제출할 것)
II. 비교 규격서	○ 제안제품을 공고 규격서에 맞추어 각 항목별로 비교하여 기술할 것.
III. 규격 확인 자료	○ 제안제품의 카다로그
IV. 제조사 공급자증명원 및 A/S확약서	○ 제안제품의 제조사 공급자 증명원 및 A/S 확약서
V. 기타	○ 위의 제안 내용에 포함되지 않은 추가 제안 사항에 대해 제시

[붙임 1]

제품  평가표

평가대상 :              社

목차	평가요소(기준)	적합	부적합	평가
LED DIMMING LIGHT (LED 50W)	○ LED 모듈 : 5000lm 이상이어야 한다. ○ 회전(TILT) : 최대 30도 이상 회전 가능하여야 한다. ○ 빔 각도(°) : 40°이상이어야 한다. ○ 연색성(CRI) : 90Ra 이상이어야 한다. ○ Dimming 범위 : 0~100% Full Dimming 가능하여야 한다. ○ RDM컨트롤 : DMX 주소 설정, 디밍커브 설정, 최저/최고 조도 설정, 카메라 촬영용 Frequency 설정 가능하여야 한다. ○ KC인증 및 CE인증제품 ○ 제안제품의 제조사 증명원
LED DIMMING LIGHT (LED 20W)	○ LED 모듈 : 2000lm 이상이어야 한다. ○ 회전(TILT) : 최대 30도 이상 회전 가능하여야 한다. ○ 빔 각도(°) : 50°이상이어야 한다. ○ 연색성(CRI) : 90Ra 이상이어야 한다. ○ Dimming 범위 : 0~100% Full Dimming 가능하여야 한다. ○ RDM컨트롤 : DMX 주소 설정, 디밍커브 설정, 최저/최고 조도 설정, 카메라 촬영용 Frequency 설정 가능하여야 한다. ○ KC인증 및 CE인증제품 ○ 제안제품의 제조사 증명원
DMX SPLITTER (1IN 12OUT)	○ 제어방식 : DMX 512 , RDM Support ○ DISTRIBUTE : 1IN/12OUT (XLR 5PIN) & 1THRU 이상 ○ 전원콘넥트 : 파워콘 IN/OUT이 있어야 한다. ○ 제안제품의 제조사 증명원

※ 평가요소별 증명을 위한 입증서류는 반드시 제안서에 첨부할 것

* 유의사항

가. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰참가자의 부담

으로 함.

나. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이

에 응하여야 함.

다. 사업결과에 따른 시스템 및 산출물의 소유권은 발주자에 있음.

라. 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향

후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음.

마. 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우와 제

안내용이 사실과 다르거나 허위로 기재되었다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 함